From 418bbe36b040c8638a16ead508c1f77d3bcd4c66 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: biouman <>
Date: Tue, 17 Apr 2001 03:07:11 +0000
Subject: *** empty log message ***

---
 doc/probs.tex | 36 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 36 insertions(+)
 create mode 100644 doc/probs.tex

(limited to 'doc/probs.tex')

diff --git a/doc/probs.tex b/doc/probs.tex
new file mode 100644
index 0000000..6ea86d9
--- /dev/null
+++ b/doc/probs.tex
@@ -0,0 +1,36 @@
+\chapter{Description des problèmes rencontrés ainsi que des solutions technologiques employées pour y remédier}
+
+\section{Parseur et Meta-Parseur}
+
+\section{Assembleur}
+
+\section{Editeur de liens}
+
+%mecanisme de relocation
+
+\section{Operations ALU} %algos ALU lente
+
+L'ALU est divisée en deux parties : La première qui fait les opérations sur les entiers et la deuxième qui se comporte comme un microprocesseur c'est-
+
+\paragraph{Descriptifs des opérations sur les entiers :}
+
+Ces fonctions ont été écrites pour pouvoir tester l'Unité de contrôle, elles sont implementées en C, ce qui permet d'utiliser les opérations tradition
+
+\paragraph{Descriptifs des opérations en binaire :}
+
+Toutes les fonctions sont écrites sur la meme base, on sait qu'il y a au maximum 32 bits, donc pour faire les opérations, il suffit de parcourir les 3
+Pour les fonctions de l'addition et de la soustraction, nous faisons comme dit précédemment les opérations bits après bits en commencant par le bit de
+En ce qui concerne la multiplication, nous utilisons l'algorithme que nous avons apris a l'école primaire : c'est-à-dire la multiplication d'un facteu
+Pour la division, nous utilisons comme pour la multiplication deux registres, un pour stocker le résultat et l'autre pour y mettre le reste de la divi
+Pour les deux fonctions de décalage, nous décalons les bits du nombre demandé et on remplace les bits manquants par 0.
+
+
+
+
+
+\section{Contrôleur}
+
+%decodage, execution, gestion de la ram
+
+\section{MiniOS}
+
-- 
cgit v1.2.3

